piemērojams  
16.09.2014. MK noteikumiem Nr.551

**Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam**

**Citu inženierbūvju iedalījums grupās\*\***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Speciālie būvnoteikumi-**  **16.09.2014. MK noteikumi Nr.551** | **1.grupa** | **2.grupa** | **3.grupa** |
| **Ostu hidrotehniskās būves** |  | Inženierbūves, kuras neietilpst  1. vai 3.grupā | Iekšējie ūdensceļi un ostas, kas paredzētas iekšzemes ūdenstransportam ar 1000 t un lielāku tilpību |
| **Ar radiācijas drošību saistītās būves** |  | Visas ar radiācijas drošību saistītās būves |
| **Būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā** |  | Visas būves Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā |
| **Citas, atsevišķi neklasificētas, inženierbūves** | 1) Atsevišķie labiekārtojuma elementi, kas atrodas publiskajā ārtelpā – soliņi, bērnu rotaļu ierīces, sporta aprīkojums, atsevišķās laternas un apgaismes ķermeņi, karogu masti, velosipēdu statīvi u.tml. \*\*\*  2) Stacionārie reklāmas un informācijas stendi\*\*\* ar augstumu līdz 2,5 m un citi tiem pielīdzināmi objekti, tai skaitā ielu norāžu stabi līdz 4 m (bez elektrības pieslēguma)  3) Žogi un mūri viena zemes gabala robežās  4) Labiekārtoti (betona, šķembu u. c.) laukumi līdz 50 m2 ārpus pilsētu un ciemu teritorijas lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām  5) Inženiertīklu pievadi | 1) Rūpnieciskās ražošanas būve (ieguves rūpniecības vai iežieguves būves, ķīmiskās ražošanas būves, smagās rūpniecības uzņēmumu būves)  2) Visa veida estrādes, atklātie sporta laukumi un baseini ar tribīnēm, kuras paredzētas vairāk nekā 100 cilvēkiem  3) Visu veidu maģistrālie cauruļvadi un to pārvades estakādes  4) Notekūdeņu attīrīšanas ietaises ar jaudu virs 200 m3/diennaktī  5) Kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas ar jaudu virs 200 m3/diennaktī  6) Ūdens un kanalizācijas maģistrāles ar diametru no 1000 mm  7) Ūdens attīrīšanas ietaises ar jaudu virs 200 m3/diennaktī  8) Lidlauku skrejceļi, kas ir garāki par 2,0 km  9) Torņi, augstāki par 100 m |

Piezīmes.

2. \*\* Tabulā ir dots inženierbūvju uzskaitījums atbilstoši būvju grupām, kas jāņem vērā, piemērojot speciālajos būvnoteikumos noteikto būvniecības procesu.

3. \*\*\* Atsevišķie labiekārtojuma elementi, kā arī stacionārie reklāmas un informācijas stendi nav uzskatāmi par kadastra objektiem [Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma](http://likumi.lv/doc.php?id=124247) izpratnē.