**Tehniskā specifikācija.**

**1.Lifta izbūve četriem stāviem tai skaitā pagrabstāvs atbilstoši vides pieejamības prasībām:**

1.1 Lifta šahtas izbūvēšana.

 1.2 Lifta āra ieejas izbūvēšana.

 1.3 Liftam paredzētās elektroinstalācijas izbūvēšana.

 1.4 Liftam paredzētās telefona līnijas izbūvēšana.

 1.5 Lifta ugunsdzēsības signalizācijas izbūvēšana.

 1.6 Evakuācijas izeju izbūvēšana.

 1.7 Liftam paredzētās ventilācijas izbūvēšana.

**2.Jumta pārbūve, seguma maiņa un remonts:**

2.1 Jumta konstrukciju pārbūve, lai varētu izbūvēt lifta šahtu.

 2.2 Visa jumta seguma maiņa uz metāla segumu un tam nepieciešamo konstrukciju pārbūve, ja tāda nepieciešama.

 2.3 Lietus ūdens novadīšanas sistēmas maiņa vai remonts, sniega barjeru uzstādīšana.

 2.4 Karnīzes bojājumu novēršana, kā arī citu jumta bojājumu novēršana, ja šādi bojājumi atklāsies būvdarbu laikā.

**3.Galvenās ieejas (no ielas puses) pārbūve atbilstoši vides pieejamības prasībām:**

3.1 Jumta virs pandusa demontāža.

 3.2 Atsevišķu jumtiņu uzstādīšana virs ieejas durvīm un lifta ieejas (ja nav paredzēts vējtveris).

 3.3 Seguma maiņa pandusam un kāpnēm atbilstoši to lietošanas mērķim (neslīdošs segums), atrašanās vietai (laikapstākļu ietekme) un vides pieejamības prasībām.